"id_methode";"id_ref_biblio";"no_methode";"nom_mesure";"nom_methode";"norme_methode";"annee_methode";"comm";"fichier_protocole";"fichier_protocole_nom";"fichier_modele";"fichier_modele_nom"
1;;"0";;"NON CONNUE";;;;;;;
2;;"0.1";;"autre méthodes que celles proposées en format DoneSol2";;;;;;;
237;43;"119";;"détermination de la conductivité électrique spécifique norme ISO 11265:1994";"ISO 11265:1994";1994;;;;;
238;;"119.1";;"détermination de la conductivité électrique totale méthode INRA; eau à 25°C rapport d'extraction de 1:25";"non normée";;;;;;
239;;"119.2";;"détermination de la conductivité électrique totale méthode INRA; eau à 25°C rapport d'extraction de 1:5";"non normée";;;;;;
246;44;"124";;"détermination de la conductivité électrique spécifique norme NF X 31-113";"NF X 31-113";1986;;;;;
253;;"128";;"Mesure de la CE sur pâte saturée";"non normée";;;;;;
254;;"129";;"Mesure de la CE sur extrait 1/1 ( mélange sol-eau de rapport 1/1)";"non normée";;;;;;
255;;"130";;"Mesure de la CE sur extrait 1/5 ( mélange sol-eau de rapport 1/5)";"non normée";;;;;;
256;;"131";;"Mesure de la CE sur extrait 1/10 ( mélange sol-eau de rapport 1/10)";"non normée";;;;;;
257;;"132";;"Mesure de la CE sur eau de la nappe";"non normée";;;;;;
258;;"133";;"masse volumique apparente (cylindre) +  masse sèche (au laboratoire)";"NF X 31 501 -511";;;;;;
259;;"134";;"masse volumique apparente (densitomètre à membrane) + masse sèche (au laboratoire)";"NF X 31 502";;;;;;
260;;"135";;"masse volumique apparente au gamma-densitomètre sur le terrain";"non normée";;;;;;
261;;"136";;"Sur mottes de diamètre > 10 cm (enrobage paraffine)";"non normée";;;;;;
262;;"137";;"Sur mottes de diamètre 5 à 10 cm (enrobage paraffine)";"non normée";;;;;;
263;;"138";;"Sur mottes de diamètre 1 à 5 cm (enrobage paraffine)";"non normée";;;;;;
264;;"139";;"Sur mottes de diamètre < 1 cm (enrobage paraffine)";"non normée";;;;;;
265;;"140";;"Mesure sur mottes, enrobage au pétrole";"non normée";;;;;;
266;;"141";;"masse volumique apparente (par excavation, mesure du volume à l'eau) + masse sèche (au laboratoire)";"non normée";;;;;;
267;;"142";;"masse volumique apparente (par excavation,  mesure du volume avec du sable) + masse sèche (au laboratoire)";"NF X 31-503";;;;;;
268;;"143.1";;"Méthode à charge constante , prélèvement horizontal, diamètre 15 cm";"non normée";;;;;;
269;;"143.2";;"Méthode à charge constante , prélèvement vertical, diamètre 15 cm";"non normée";;;;;;
270;;"143.3";;"Méthode à charge constante , prélèvement horizontal, diamètre 6 cm";"non normée";;;;;;
271;;"143.4";;"Méthode à charge constante , prélèvement vertical, diamètre 6 cm";"non normée";;;;;;
272;;"144.1";;"Méthode à charge variable , prélèvement horizontal, diamètre 15 cm";"non normée";;;;;;
273;;"144.2";;"Méthode à charge variable , prélèvement vertical, diamètre 15 cm";"non normée";;;;;;
274;;"144.3";;"Méthode à charge variable , prélèvement horizontal, diamètre 6 cm";"non normée";;;;;;
275;;"144.4";;"Méthode à charge variable , prélèvement vertical, diamètre 6 cm";"non normée";;;;;;
276;;"145";;"Méthode Vergière";"non normée";;;;;;
277;;"146";;"Méthode Kirkham";"non normée";;;;;;
278;;"147";;"Méthode avec apport d'eau (sans nappe présente dans le profil)";"non normée";;;;;;
279;;"147.1";;"Méthode Muntz (conductivité essentiellement verticale)";"non normée";;;;;;
280;;"147.2";;"Méthode Porchet (conductivité verticale)";"non normée";;;;;;
281;;"148";;"Méthode sans apport d'eau (avec nappe présente dans le profil)";"non normée";;;;;;
282;;"148.1";;"Méthode du Trou de tarière (conductivité verticale)";"non normée";;;;;;
283;;"148.2";;"Méthode des Puits et piézomètres, rabattement de nappe (conductivité verticale et oblique)";"non normée";;;;;;
284;;"149";;"Méthode du perméamètre avec entrée d'air";"non normée";;;;;;
285;;"150";;"Méthode sur motte";"non normée";;;;;;
286;;"151";;"Méthode sur terre fine";"non normée";;;;;;
323;;"186";;"méthode RMQS de détermination de la teneur en éléments grossiers";"non normée : vérifiée ";;;;;;
340;;"193";;"pycnomètre à eau";"non normée";;;;;;
341;;"204";;"prélèvement à la tarière EDELMANN diam. 7cm";"non normée";;;;;;
342;;"205";;"prélèvement au préleveur de tourbe ou tarière russe";"non normée";;;;;;
343;;"203";;"prélèvement à la tarière cylindrique";"non normée";;;;;;
344;;"172";;"Cube vergière (cube de 10 cm de coté découpé dans le sol en place)";"non normée";;;;;;
504;;"218";;"après pré-traitement à l'alcool";"non normée";;;;;;
505;;"219";;"après pré-traitement au benzène";"non normée";;;;;;
506;;"220";;"à l’eau sans pré-traitement";"non normée";;;;;;
508;;"214";;"Spectrophotomètre CM-2600d";"non normée";;;;;;
509;;"215";;"Humidité équivalente à 1000g (pF 3)";"non normée";;;;;;
510;;"215.1";;"Humidité équivalente à 1000g (pF 3) - méthode INRA";"non normée";;;;;;
511;;"228";;"Bouyoucos modifiée Robelin";;;;;;;
512;;"229";;"produit de la densité apparente partielle par le coefficient de rétention";;;;;;;
513;;"230";;"test de percolation - Hénin";;;;;;;
514;;"140.1";;"Mesure sur éléments grossiers, enrobage au pétrole";"non normée";;;;;;
515;;"234";;"NF P94-051 Limite de plasticité au rouleau";"NF P94-051";1993;;;;;
517;;"235";;"pycnomètre à alcool";"non normée";;;;;;
518;;"237";;"Limite de retrait volumique (NF P94-060-1)";"NF P94-060-1";1996;;;;;
519;;"238";;"Limite de retrait linéaire (NF P94-060-2)";"NF P94-060-2";1997;;;;;
520;;"239";;"méthode Jamagne";;;;;;;
521;;"240";;"méthode Bruand";;;;;;;
522;;"241";;"méthode Al Majou";;;;;;;
523;;"245";;"Limite de liquidité à la coupelle (NF P94-051)";"NF P94-051";1993;;;;;
524;;"246";;"Limite de liquidité au cône de pénétration (NF P94-052-1)";"NF P94-052-1";1995;;;;;
525;;"150.1";;"NF EN ISO 11274";;;;;;;
526;;"150.1.1";;"NF EN ISO 11274 à l'aide de tables à succion à sable, à kaolin et à plaque en céramique";;;;;;;
527;;"150.1.2";;"NF EN ISO 11274 en utilisant une plaque poreuse et une burette";;;;;;;
528;;"150.1.3";;"NF EN ISO 11274 par l'extracteur à plaque de pression";;;;;;;
529;;"150.1.4";;"NF EN ISO 11274 par l'utilisation d'enceinte à membrane sous pression";;;;;;;
